**Παράρτημα (Ια): Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης**

Οι κατωτέρω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

|  | **Υπολογιστές** |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Υπολογιστές** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Να αναφερθεί η εταιρία κατασκευής και το μοντέλο του συστήματος. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός συστημάτων. | 10 |  |  |
|  | Το προσφερόμενο σύστημα να είναι σειράbusiness. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακοίνωση εντός 12μηνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του από τον κατασκευαστή. Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος chassis: Mini Tower | ΝΑΙ |  |  |
|  | TrustedPlatformModule (TPM) 2.0 | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPU)** |
|  | 10th Generation Intel(R) Core(TM) i7-10700 (8 Cores/16MB/16T/2.9GHz to 4.8GHz/65W)ήκαλύτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** |
|  | Τύπος προσφερόμενης μνήμης  | DDR4 |  |  |
|  | Συχνότητα μνήμης (MHz). | ≥2933 |  |  |
|  | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). | ≥16 |  |  |
|  | Μέγεθος της μνήμης που μπορεί να υποστηριχθεί (GB) | ≥128 |  |  |
|  | **ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ** |
|  | Πλήθος προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
|  | Τεχνολογία δίσκου SSD | M.2 PCIeNVMe |  |  |
|  | Χωρητικότητα δίσκου (GB). | ≥512 |  |  |
|  | **ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ** |
|  | Θύρεςδικτύου 10/100/1000MbpsBase-TEthernet, RJ45 | ≥1 |  |  |
|  | Intel Wi-Fi 6 AX201 Dual-band 2x2 802.11ax με MU-MIMO | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δίκτυο Bluetooth έκδοσης 5.1 ή νεότερης.  | NAI |  |  |
|  | **ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ** |
|  | Headset/Universal audio jack port | ≥ 1 |  |  |
|  | Line-outport | ≥ 1 |  |  |
|  | PCI Express x16 (wired x16) v3.0 | ≥ 1 |  |  |
|  | PCI Express x1 v3.0 | ≥ 2 |  |  |
|  | PCIe x16 (wired x4) v3.0 | ≥ 1 |  |  |
|  | M.2 Slot | ≥ 2 |  |  |
|  | USB 2.0 ports  | ≥ 2 |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 1 Type-A port  | ≥ 2 |  |  |
|  | USB 3.2 Gen 2 Type-C port | ≥ 1 |  |  |
|  | Έξοδοι σήματος on-board | 2 x DP 1.4 |  |  |
|  | SATA ports | ≥ 4 |  |  |
|  | **ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ** |
|  | Ισχύς | ≥ 260 Watt |  |  |
|  | Efficiency | ≥ 85% |  |  |
|  | **ΗΧΟΣ** |
|  | Ενσωματωμένοκύκλωμαήχου 4 Channel High Definition Audio | ΝΑΙ |  |  |
|  | 24-bit DAC (Digital-to-Analog) and ADC (Analog-to-Digital) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Εσωτερικό ηχείο μέγιστης ισχύς 2.5W | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ** |  |  |  |
|  | On-board | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** |
|  | MSWindows 10 Professional 64bitΕλληνική/ΑγγλικήΈκδοση προ-εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ** |
|  | Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠιστοποιήσειςCE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | **Εγγύηση** συστήματος (συμπεριλαμβανόμενης της μπαταρίας) από τον κατασκευαστή σε μήνες.  | ≥ 36 |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει1) Ανταλλακτικά 2) Οn-site κάλυψη και 3) Εργασία.χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχήμε απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την διάγνωση της βλάβης,Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**  |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Οθόνες 24’’** |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Οθόνες** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός οθονών. | 18 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαστάσεις  | ≥ 23.8” |  |  |
|  | Τεχνολογίας IPS, Antiglare with 3H hardness, LED Edgelight | ΝΑΙ |  |  |
|  | Aspect Ratio | 16:9 |  |  |
|  | Ανάλυση FHD | ≥ 2560x1440 at 60Hz |  |  |
|  | HDMI 1.4 | ≥1 |  |  |
|  | DisplayPort 1.2 | ≥1 |  |  |
|  | USB 3.0 | ≥1 |  |  |
|  | Φωτεινότητα | ≥ 300 cd/m2 |  |  |
|  | TypicalContrastRatio | ≥ 1000:1 |  |  |
|  | Response Time | ≤ 5 ms (fast) |  |  |
|  | Pixel Pitch | ≤ 0. 2058 mm |  |  |
|  | Viewing Angle | ≥ 178 / 178 |  |  |
|  | Ρυθμίσεις  | Height-adjustable stand (130 mm), Tilt (-5° to 21°)Swivel (-45° to 45°),Pivot (-90° to 90°) |  |  |
|  | Colorgamut (typical): 99% sRGB | NAI |  |  |
|  | Security Lock Slot | NAI |  |  |
|  | Να παρέχονται καλώδια | Power cable, DP cable  |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, Epeat, ComfortView with Flicker-free screen | NAI |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση zerobrightpixel από τον κατασκευαστή σε μήνες.  | ≥ 36 |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει1) Ανταλλακτικά 2) Οn-site κάλυψη και 3) Εργασία.χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**  |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Φορητό Προβολικό** |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Φορητό Προβολικό (ενδεικτικό μοντέλο OptomaEH334)** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Display technology | DLP |  |  |
|  | Resolution 1080p  | Full HD (1920x1080 |  |  |
|  | Brightness | ≥3,600 lumens |  |  |
|  | Contrast ratio | 20,000:1 |  |  |
|  | Native aspect ratio | 16:9 |  |  |
|  | Aspect ratio – compatible | 4:3 |  |  |
|  | Keystone correction- vertical | +/-40° |  |  |
|  | Screen size | 0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal |  |  |
|  | Lamp life hours (up to) | 4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |  |  |
|  | Throw ratio | 1.47:1 ~ 1.62:1 |  |  |
|  | Projection distance (m) | 1m - 9.8m |  |  |
|  | Zoom | ≥1.1 |  |  |
|  | Connections (Inputs) | 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB),1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm |  |  |
|  | Connections (Outputs) | 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A |  |  |
|  | Connections (Control) | 1 x RS232 |  |  |
|  | Noise level | ≤27dB |  |  |
|  | PC compatibility | WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA,Mac |  |  |
|  | Αριθμός ηχείων | ≥1 |  |  |
|  | Ισχύς ανά ηχείο | ≥ 10W |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση βιντεοπροβολέα | ≥ 36 μήνες |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει1) Ανταλλακτικά 2) Οn-site κάλυψη και 3) Εργασία.χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**  |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Κάρτες SNMP** |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Κάρτες SNMP** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Κάρτες SNMP για UPS VERTIVLIEBERT GXT4-1000RT230 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός καρτών. | 11 |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση σε μήνες.  | ≥ 12 |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**  |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Βοοkscanner** |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Βοοkscanner (ενδεικτικό μοντέλο FujitsuScanSnapSV600)** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Οverhead scanner | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα Windows και Mac OS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύποι Σάρωσης: Simplex scanning, Colour / Greyscale / Mono / Automatic (colour / greyscale / mono detection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικοί αισθητήρες Lens Reduction Optics / Colour CCD (charge coupled device) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτική πηγή(White LED + lens illumination | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτική ανάλυση | Horizontal scanning: ≥285 to 218 dpi / vertical scanning: ≥283 to 152 dpi\*1 |  |  |
|  | Επιλογή Ποιότητας/Ταχύτητας Σάρωσης 4 επιπέδων και αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσηςΑ3 Simplex (colour / greyscale 600 dpi) (mono 1,200 dpi):  | ≤ 3 seconds per page |  |  |
|  | Μέγεθος σελίδαςA3 (landscape), A4, A5, A6, B4, B5, B6, business card, postcard, double letter (landscape), letter, legal (landscape) and custom sizesMinimum : 25.4 x 25.4 mm / Maximum : 432 x 300 mm\*5 / Automatically recognises document size | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πάχος σελίδας  | ≤30 mm |  |  |
|  | Interface USB 2.0 (USB 1.1 Supported)  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργίες Image processing : Deskew by text on document / Automatic page size detection / Automatic image rotation / Automatic colour detection,Book image correction / Multiple document detection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Environmental compliance ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευόμενο Λογισμικό (Scanner driver File management, Text recognition) | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση  | ≥ 36 μήνες |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει1) Ανταλλακτικά 2) Οn-site κάλυψη και 3) Εργασία.χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**  |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Σαρωτής A4 με τροφοδότη εγγράφων** |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Σαρωτής (ενδεικτικό μοντέλο Fujitsu ScanSnap S1300i)** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα Windows και MacOS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη τροφοδοσία (automatic document feeder) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύποι Σάρωσης: Simplex / Duplex scanning, Colour / Greyscale / Mono / Automatic (colour / greyscale / mono detection) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικοί αισθητήρες (contact image sensor) | ≥2 |  |  |
|  | Οπτική πηγήColour LED (red / green / blue) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογή Ποιότητας/Ταχύτητας Σάρωσης 4 επιπέδων και αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης σεDuplex (colour / greyscale 150 dpi) (mono 300 dpi):  | ≥24 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης σε Duplex (colour / greyscale 200 dpi) (mono 400 dpi): | ≥18 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσηςσε Duplex (colour / greyscale 300 dpi) (mono 600 dpi):  | ≥ 12 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης σεDuplex (colour / greyscale 600 dpi) (mono 1,200 dpi): | ≥ 2 ipm |  |  |
|  | Μέγεθος σελίδας A4, A5, A6, B5, B6, business card, postcard, letter, legal and custom sizesMinimum : 50.8 x 50.8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Automatically recognises document size | ΝΑΙ |  |  |
|  | Interface USB 2.0 (USB 1.1 Supported)  | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευόμενο Λογισμικό (Scanner driver File management, Text recognition) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναγνώριση σαρώσεων από Microsoft® Word, Excel, PowerPoint® | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα για AC connection και USB connection (Τα απαραίτητα καλώδια και acadapter να συμπεριλαμβάνονται) | NAI |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign | NAI |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση  | ≥ 36 μήνες |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει1) Ανταλλακτικά 2) Οn-site κάλυψη και 3) Εργασία.χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**  |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Λοιπός Μικροεξοπλισμός** |
| --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Λοιπός Μικροεξοπλισμός** |  |  |  |
|  | **ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ** |  |  |  |
|  | 8 GB DDR4 2666MHZ | 4 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη
 | Εφ όρου ζωής |  |  |
|  | 8 GB DDR3 1600MHZ | 4 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη
 | Εφ όρου ζωής |  |  |
|  | 8 GB DDR3 1333MHZ | 2 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη
 | Εφ όρου ζωής |  |  |
|  | **ΔΙΣΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ SSD** |  |  |  |
|  | SSD 512GB 2.5'' SATA 3 (ενδεικτικό μοντέλο SSD PATRIOT P210S512G25 P210 512GB 2.5'' SATA 3) | 4 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη
 | ≥ 3 |  |  |
|  | SSDNVMe 512GBM.2 2280 PCIEGEN3X2 (ενδεικτικό μοντέλο SSD ADATA XPG SX6000 PRO 512GB M.2 2280 PCIE GEN3X4) | 1 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη
 | ≥ 5 |  |  |
|  | **WEB CAMERA&HEADSET** |  |  |  |
|  | HDWebCamera (ενδεικτικό μοντέλο Web Camera Logitech C310 HD) | 2 |  |  |
|  | Ενσύρματο στερεοφωνικό σετ μικροφώνου-ακουστικών κεφαλής με βύσμα ήχου 3,5 mm (ενδεικτικό μοντέλο LOGITECH H111 STEREO HEADSET). | 2 |  |  |
|  | Προσαρμογέας για τη σύνδεση του παραπάνω σετ σε υπολογιστή με ξεχωριστές υποδοχές μικροφώνου/ ακουστικών (ενδεικτικό μοντέλο Vivanco 3.5mm female - 2x 3.5mm male) | 2 |  |  |
|  | **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ** |  |  |  |
|  | Εξωτερικός σκληρός δίσκος χωρητικότητα 2TB, USB 3.0 (ενδεικτικό μοντέλο WESTERN DIGITAL WDBU6Y0020BBK ELEMENTS PORTABLE 2TB USB3.0) | 1 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη
 | ≥ 2 |  |  |
|  | USBsticks 128GBUSB 3.2 (ενδεικτικό μοντέλο KINGSTON DT70/128GB DATATRAVELER 70 128GB USB 3.2 TYPE-C FLASH DRIVE) | 4 |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ**  |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

Αθήνα, .…../………/ 2020

Για τον Οικονομικό Φορέα

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)