**Παράρτημα (Ια): Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακες Συμμόρφωσης**

Οι κατωτέρω όροι των τεχνικών προδιαγραφών είναι απαράβατοι επί ποινή αποκλεισμού. Ο κάθε υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλλει προσφορά για το σύνολο της προμήθειας.

(Σε ορισμένα σημεία στις τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούν και όπου δεν είναι εφικτή η πλήρης τεχνική περιγραφή των ζητουμένων λειτουργικών χαρακτηριστικών αναφέρονται ενδεικτικά συγκεκριμένα προϊόντα ή εμπορικά σήματα. Στις περιπτώσεις αυτές τα ζητούμενα προϊόντα είναι απλώς αντίστοιχα ή ισοδύναμα των ενδεικτικώς αναφερομένων. Οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για αντίστοιχα προϊόντα τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο κατά την κρίση τους τρόπο την αντιστοιχία)

|  | **Υπολογιστές** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** | |
|  | **Υπολογιστές** |  | |  |  | |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  | |  |  | |
|  | Να αναφερθεί η εταιρία κατασκευής και το μοντέλο του συστήματος. | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | Αριθμός συστημάτων. | 10 | |  |  | |
|  | Το προσφερόμενο σύστημα να είναι σειράbusiness. | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | Ο προσφερόμενος Η/Υ πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, με ανακοίνωση εντός 12μηνου από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς, να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά, και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης /απόσυρσής του από τον κατασκευαστή. Να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση από την κατασκευάστρια εταιρεία. | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | Τύπος chassis: Mini Tower | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | TrustedPlatformModule (TPM) 2.0 | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | **ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (CPU)** | | | | | |
|  | 10th Generation Intel(R) Core(TM) i7-10700 (8 Cores/16MB/16T/2.9GHz to 4.8GHz/65W)ήκαλύτερος | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | **ΚΥΡΙΑ ΜΝΗΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ** | | | | | |
|  | Τύπος προσφερόμενης μνήμης | DDR4 | |  |  | |
|  | Συχνότητα μνήμης (MHz). | ≥2933 | |  |  | |
|  | Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). | ≥16 | |  |  | |
|  | Μέγεθος της μνήμης που μπορεί να υποστηριχθεί (GB) | ≥128 | |  |  | |
|  | **ΚΥΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ** | | | | | |
|  | Πλήθος προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 | |  |  | |
|  | Τεχνολογία δίσκου SSD | M.2 PCIeNVMe | |  |  | |
|  | Χωρητικότητα δίσκου (GB). | ≥512 | |  |  | |
|  | **ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ** | | | | | |
|  | Θύρεςδικτύου 10/100/1000MbpsBase-TEthernet, RJ45 | ≥1 | |  |  | |
|  | Intel Wi-Fi 6 AX201 Dual-band 2x2 802.11ax με MU-MIMO | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | Δίκτυο Bluetooth έκδοσης 5.1 ή νεότερης. | NAI | |  |  | |
|  | **ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ** | | | | | |
|  | Headset/Universal audio jack port | ≥ 1 | |  |  | |
|  | Line-outport | ≥ 1 | |  |  | |
|  | PCI Express x16 (wired x16) v3.0 | ≥ 1 | |  |  | |
|  | PCI Express x1 v3.0 | ≥ 2 | |  |  | |
|  | PCIe x16 (wired x4) v3.0 | ≥ 1 | |  |  | |
|  | M.2 Slot | ≥ 2 | |  |  | |
|  | USB 2.0 ports | ≥ 2 | |  |  | |
|  | USB 3.2 Gen 1 Type-A port | ≥ 2 | |  |  | |
|  | USB 3.2 Gen 2 Type-C port | ≥ 1 | |  |  | |
|  | Έξοδοι σήματος on-board | 2 x DP 1.4 | |  |  | |
|  | SATA ports | ≥ 4 | |  |  | |
|  | **ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ** | | | | | |
|  | Ισχύς | ≥ 260 Watt | |  |  | |
|  | Efficiency | ≥ 85% | |  |  | |
|  | **ΗΧΟΣ** | | | | | |
|  | Ενσωματωμένοκύκλωμαήχου 4 Channel High Definition Audio | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | 24-bit DAC (Digital-to-Analog) and ADC (Analog-to-Digital) | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | Εσωτερικό ηχείο μέγιστης ισχύς 2.5W | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | **ΚΑΡΤΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ** |  | |  |  | |
|  | On-board | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | **ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ** | | | | | |
|  | MSWindows 10 Professional 64bitΕλληνική/ΑγγλικήΈκδοση προ-εγκατεστημένο από τον κατασκευαστή | ΝΑΙ | |  |  | |
|  | **ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ** | | | | | |
|  | Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή | ΝΑΙ |  | | |  |
|  | ΠιστοποιήσειςCE, ENERGY STAR, EPEAT, FCC, TUV, TCO, UL | ΝΑΙ |  | | |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  | | |  |
|  | **Εγγύηση** συστήματος (συμπεριλαμβανόμενης της μπαταρίας) από τον κατασκευαστή σε μήνες. | ≥ 36 |  | | |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει  1) Ανταλλακτικά  2) Οn-site κάλυψη και  3) Εργασία.  χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχήμε απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα, από την διάγνωση της βλάβης,  Να αποδεικνύεται από κωδικό και επίσημη δήλωση του κατασκευαστή. | ΝΑΙ |  | | |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ** |  |  | | |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  | | |  |

|  | **Οθόνες 24’’** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | | **Απάντηση προμ/τή** | | **Παραπομπή** |
|  | **Οθόνες** |  | |  | |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  | |  | |  |
|  | Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας | ΝΑΙ | |  | |  |
|  | Αριθμός οθονών. | 18 | |  | |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ | |  | |  |
|  | Διαστάσεις | ≥ 23.8” | |  | |  |
|  | Τεχνολογίας IPS, Antiglare with 3H hardness, LED Edgelight | ΝΑΙ | |  | |  |
|  | Aspect Ratio | 16:9 | |  | |  |
|  | Ανάλυση FHD | ≥ 2560x1440 at 60Hz | |  | |  |
|  | HDMI 1.4 | ≥1 | |  | |  |
|  | DisplayPort 1.2 | ≥1 | |  | |  |
|  | USB 3.0 | ≥1 | |  | |  |
|  | Φωτεινότητα | ≥ 300 cd/m2 | |  | |  |
|  | TypicalContrastRatio | ≥ 1000:1 | |  | |  |
|  | Response Time | ≤ 5 ms (fast) | |  | |  |
|  | Pixel Pitch | ≤ 0. 2058 mm | |  | |  |
|  | Viewing Angle | ≥ 178 / 178 | |  | |  |
|  | Ρυθμίσεις | Height-adjustable stand (130 mm),  Tilt (-5° to 21°)  Swivel (-45° to 45°),  Pivot (-90° to 90°) | |  | |  |
|  | Colorgamut (typical): 99% sRGB | NAI | |  | |  |
|  | Security Lock Slot | NAI | |  | |  |
|  | Να παρέχονται καλώδια | Power cable, DP cable | |  | |  |
|  | Πιστοποιήσεις CE, ENERGY STAR, TCO, Epeat, ComfortView with Flicker-free screen | NAI | |  | |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  | |  | |
|  | Εγγύηση zerobrightpixel από τον κατασκευαστή σε μήνες. | ≥ 36 |  | |  | |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει  1) Ανταλλακτικά  2) Οn-site κάλυψη και  3) Εργασία.  χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  | |  | |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ** |  |  | |  | |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  | |  | |

|  | **Φορητό Προβολικό** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Φορητό Προβολικό (ενδεικτικό μοντέλο OptomaEH334)** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Display technology | DLP |  |  |
|  | Resolution 1080p | Full HD (1920x1080 |  |  |
|  | Brightness | ≥3,600 lumens |  |  |
|  | Contrast ratio | 20,000:1 |  |  |
|  | Native aspect ratio | 16:9 |  |  |
|  | Aspect ratio – compatible | 4:3 |  |  |
|  | Keystone correction- vertical | +/-40° |  |  |
|  | Screen size | 0.71m ~ 7.65m (28" ~ 301") diagonal |  |  |
|  | Lamp life hours (up to) | 4000 (Bright), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |  |  |
|  | Throw ratio | 1.47:1 ~ 1.62:1 |  |  |
|  | Projection distance (m) | 1m - 9.8m |  |  |
|  | Zoom | ≥1.1 |  |  |
|  | Connections (Inputs) | 1 x HDMI 1.4a 3D support, 1 x VGA (YPbPr/RGB),  1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm |  |  |
|  | Connections (Outputs) | 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A |  |  |
|  | Connections (Control) | 1 x RS232 |  |  |
|  | Noise level | ≤27dB |  |  |
|  | PC compatibility | WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA,  Mac |  |  |
|  | Αριθμός ηχείων | ≥1 |  |  |
|  | Ισχύς ανά ηχείο | ≥ 10W |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση βιντεοπροβολέα | ≥ 36 μήνες |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει  1) Ανταλλακτικά  2) Οn-site κάλυψη και  3) Εργασία.  χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ** |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Κάρτες SNMP** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Κάρτες SNMP** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Κάρτες SNMP για UPS VERTIVLIEBERT GXT4-1000RT230 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός καρτών. | 11 |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση σε μήνες. | ≥ 12 |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ** |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Βοοkscanner** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Βοοkscanner (ενδεικτικό μοντέλο FujitsuScanSnapSV600)** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύπος Οverhead scanner | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα Windows και Mac OS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύποι Σάρωσης: Simplex scanning, Colour / Greyscale / Mono / Automatic (colour / greyscale / mono detection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικοί αισθητήρες Lens Reduction Optics / Colour CCD (charge coupled device) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτική πηγή(White LED + lens illumination | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτική ανάλυση | Horizontal scanning: ≥285 to 218 dpi / vertical scanning: ≥283 to 152 dpi\*1 |  |  |
|  | Επιλογή Ποιότητας/Ταχύτητας Σάρωσης 4 επιπέδων και αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσηςΑ3 Simplex (colour / greyscale 600 dpi) (mono 1,200 dpi): | ≤ 3 seconds per page |  |  |
|  | Μέγεθος σελίδαςA3 (landscape), A4, A5, A6, B4, B5, B6, business card, postcard, double letter (landscape), letter, legal (landscape) and custom sizes  Minimum : 25.4 x 25.4 mm / Maximum : 432 x 300 mm\*5 / Automatically recognises document size | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πάχος σελίδας | ≤30 mm |  |  |
|  | Interface USB 2.0 (USB 1.1 Supported) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λειτουργίες Image processing : Deskew by text on document / Automatic page size detection / Automatic image rotation / Automatic colour detection,  Book image correction / Multiple document detection | ΝΑΙ |  |  |
|  | Environmental compliance ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευόμενο Λογισμικό (Scanner driver  File management, Text recognition) | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση | ≥ 36 μήνες |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει  1) Ανταλλακτικά  2) Οn-site κάλυψη και  3) Εργασία.  χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ** |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Σαρωτής A4 με τροφοδότη εγγράφων** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Σαρωτής (ενδεικτικό μοντέλο Fujitsu ScanSnap S1300i)** |  |  |  |
|  | **ΓΕΝΙΚΑ** |  |  |  |
|  | Ποσότητα | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα Λειτουργικά Συστήματα Windows και MacOS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αυτόματη τροφοδοσία (automatic document feeder) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τύποι Σάρωσης: Simplex / Duplex scanning, Colour / Greyscale / Mono / Automatic (colour / greyscale / mono detection) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οπτικοί αισθητήρες (contact image sensor) | ≥2 |  |  |
|  | Οπτική πηγήColour LED (red / green / blue) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Επιλογή Ποιότητας/Ταχύτητας Σάρωσης 4 επιπέδων και αυτόματη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης σεDuplex (colour / greyscale 150 dpi) (mono 300 dpi): | ≥24 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης σε Duplex (colour / greyscale 200 dpi) (mono 400 dpi): | ≥18 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσηςσε Duplex (colour / greyscale 300 dpi) (mono 600 dpi): | ≥ 12 ipm |  |  |
|  | Ταχύτητα σάρωσης σεDuplex (colour / greyscale 600 dpi) (mono 1,200 dpi): | ≥ 2 ipm |  |  |
|  | Μέγεθος σελίδας A4, A5, A6, B5, B6, business card, postcard, letter, legal and custom sizes  Minimum : 50.8 x 50.8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Automatically recognises document size | ΝΑΙ |  |  |
|  | Interface USB 2.0 (USB 1.1 Supported) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Συνοδευόμενο Λογισμικό (Scanner driver  File management, Text recognition) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αναγνώριση σαρώσεων από Microsoft® Word, Excel, PowerPoint® | NAI |  |  |
|  | Δυνατότητα για AC connection και USB connection  (Τα απαραίτητα καλώδια και acadapter να συμπεριλαμβάνονται) | NAI |  |  |
|  | Πιστοποιήσεις ENERGY STAR® / RoHS / Ecodesign | NAI |  |  |
|  | **ΕΓΓΥΗΣΗ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ** |  |  |  |
|  | Εγγύηση | ≥ 36 μήνες |  |  |
|  | Η εγγύηση θα περιλαμβάνει  1) Ανταλλακτικά  2) Οn-site κάλυψη και  3) Εργασία.  χωρίς κανένα επιπλέον κόστος για την αναθέτουσα αρχή | ΝΑΙ |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ** |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

|  | **Λοιπός Μικροεξοπλισμός** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ** | | |
| **Τεχνικά Χαρακτηριστικά** | **Υποχρεωτική Απαίτηση** | **Απάντηση προμ/τή** | **Παραπομπή** |
|  | **Λοιπός Μικροεξοπλισμός** |  |  |  |
|  | **ΜΝΗΜΕΣ Η/Υ** |  |  |  |
|  | 8 GB DDR4 2666MHZ | 4 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη | Εφ όρου ζωής |  |  |
|  | 8 GB DDR3 1600MHZ | 4 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη | Εφ όρου ζωής |  |  |
|  | 8 GB DDR3 1333MHZ | 2 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη | Εφ όρου ζωής |  |  |
|  | **ΔΙΣΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ SSD** |  |  |  |
|  | SSD 512GB 2.5'' SATA 3 (ενδεικτικό μοντέλο SSD PATRIOT P210S512G25 P210 512GB 2.5'' SATA 3) | 4 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη | ≥ 3 |  |  |
|  | SSDNVMe 512GBM.2 2280 PCIEGEN3X2 (ενδεικτικό μοντέλο SSD ADATA XPG SX6000 PRO 512GB M.2 2280 PCIE GEN3X4) | 1 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη | ≥ 5 |  |  |
|  | **WEB CAMERA&HEADSET** |  |  |  |
|  | HDWebCamera (ενδεικτικό μοντέλο Web Camera Logitech C310 HD) | 2 |  |  |
|  | Ενσύρματο στερεοφωνικό σετ μικροφώνου-ακουστικών κεφαλής με βύσμα ήχου 3,5 mm (ενδεικτικό μοντέλο LOGITECH H111 STEREO HEADSET). | 2 |  |  |
|  | Προσαρμογέας για τη σύνδεση του παραπάνω σετ σε υπολογιστή με ξεχωριστές υποδοχές μικροφώνου/ ακουστικών (ενδεικτικό μοντέλο Vivanco 3.5mm female - 2x 3.5mm male) | 2 |  |  |
|  | **ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ** |  |  |  |
|  | Εξωτερικός σκληρός δίσκος χωρητικότητα 2TB, USB 3.0 (ενδεικτικό μοντέλο WESTERN DIGITAL WDBU6Y0020BBK ELEMENTS PORTABLE 2TB USB3.0) | 1 |  |  |
|  | * Εγγύηση σε έτη | ≥ 2 |  |  |
|  | USBsticks 128GBUSB 3.2 (ενδεικτικό μοντέλο KINGSTON DT70/128GB DATATRAVELER 70 128GB USB 3.2 TYPE-C FLASH DRIVE) | 4 |  |  |
|  | **ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ** |  |  |  |
|  | Χρόνος παράδοσης του εξοπλισμού (μήνες) | ≤2 |  |  |

Αθήνα, .…../………/ 2020

Για τον Οικονομικό Φορέα

(Ονοματεπώνυμο – Υπογραφή - Σφραγίδα)