## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Υπόδειγμα Πίνακα Τεχνικής προσφοράς για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ψυκτών νερού δικτύου δαπέδου του Κέντρου Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου.

Οι προμηθευτές υποχρεούνται να ακολουθήσουν τους ίδιους κωδικούς και τις περιγραφές προϊόντων/υπηρεσιών της προσφορά τους, στη σύμβαση, στη διακίνηση και στην τιμολόγηση.

Η προμήθεια αφορά 2 Ψύκτες Νερού Δικτύου Δαπέδου για το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου του Πανεπιστημίου που στεγάζεται στην Παν/πολη Ιλισίων. Οι ψύκτες θα πρέπει να παραδοθούν στην παραπάνω διεύθυνση. Ακολουθεί πίνακας με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές.

| A/A | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ | |
| --- | --- | --- | --- |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Υποχρ/κή Απαίτηση | Απάντηση προμ/τή |
|  | Να αναφερθεί η εταιρία κατασκευής και το μοντέλο του συστήματος. | ΝΑΙ |  |
|  | Αριθμός ψυκτών | 2 |  |
|  | Να είναι επιδαπέδιος | ΝΑΙ |  |
|  | Εξωτερικό περίβλημα από ανοξείδωτη λαμαρίνα | ΝΑΙ |  |
|  | Να έχει ανοξείδωτη λεκάνη 18/8 πρεσσαριστή κυρτής μορφής για την αποφυγή της υπερχείλισης του νερού. | ΝΑΙ |  |
|  | Ελάχιστη Παροχή | ≥350 Ποτήρια / ώρα |  |
|  | Ψυκτικό δοχείο 8 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 304L κολλημένο από ανοξείδωτο ηλεκτρόδιο. | ΝΑΙ |  |
|  | Όλες οι σωλήνες εντός του ψυκτικού δοχείου είναι ανοξείδωτες. | ΝΑΙ |  |
|  | Το ψυκτικό στοιχείο είναι από ανοξείδωτη σωλήνα | ΝΑΙ |  |
|  | Στη δεξαμενή νερού υπάρχει βαλβίδα καθαρισμού στο κάτω μέρος | ΝΑΙ |  |
|  | Οι σωλήνες εξαγωγής του νερού είναι σταθερά στερεωμένες στο σώμα του ψύκτη για την αποφυγή του στραγγαλισμού κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των βρυσών. | ΝΑΙ |  |
|  | Ψυκτικός συμπιεστής παλινδρομικού τύπου, ψυκτικού υγρού R-134α 220~240V /50Hz, ισχύος 3/8 HP. | ΝΑΙ |  |
|  | Δυνατότητα τοποθέτησης φίλτρου ενεργού άνθρακα | ΝΑΙ |  |
|  | Να προσφερθούν φίλτρα ενεργού άνθρακα | 4 |  |
|  | Εγγύηση σε έτη | ≥ 1 |  |
|  | Χρόνος παράδοσης σε μήνες | ≤ 1 |  |

Αθήνα, …………../……………./……………

Για το Διαγωνιζόμενο

(Ονομ/μο, Σφραγίδα, Υπογραφή)